/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "ZyXEL Keenetic Viva";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wan {
			label = "kng_rc:green:wan";
			gpios = <&gpio0 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "kng_rc:green:usb";
			gpios = <&gpio0 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_alert {
			label = "kng_rc:red:power";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi {
			label = "kng_rc:green:wifi";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power {
			label = "kng_rc:green:power";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		fn {
			label = "fn";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usb_power {
			gpio-export,name = "usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	rtl8367rb {
		compatible = "realtek,rtl8367b";
		cpu_port = <7>;
		realtek,extif2 = <1 0 1 1 1 1 1 1 2>;
		mdio = <&mdio0>;
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xfb0000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii2_pins &mdio_pins>;
	mtd-mac-address = <&factory 0x00004>;

	port@4 {
		status = "okay";
		mediatek,fixed-link = <1000 1 1 1>;
		phy-mode = "rgmii";
		phy-handle = <&phy4>;
	};

	mdio0: mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
