# configuration file generated by Bochs
config_interface: textconfig
#display_library: x
megs: 32
romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS-lgpl-latest
boot: disk
floppy_bootsig_check: disabled=0
floppya: 1_44="", status=inserted
# no floppyb
ata0: enabled=1, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=14
ata1: enabled=1, ioaddr1=0x170, ioaddr2=0x370, irq=15
ata2: enabled=0
ata3: enabled=0
ata0-master: type=disk, path=$SRCROOT/x86chk/bin/pc.img, mode=flat
parport1: enabled=1, file=""
parport2: enabled=0
#com1: enabled=1, mode=socket-server, dev=localhost:8888
com1: enabled=1, mode=pipe-server, dev=\\.\pipe\minocaos
com2: enabled=0
com3: enabled=0
com4: enabled=0
i440fxsupport: enabled=1
vga_update_interval: 40000
vga: extension=vbe
cpu: count=1, ips=10000000
text_snapshot_check: enabled=0
private_colormap: enabled=0
clock: sync=none, time0=local
# no cmosimage
ne2k: enabled=0
pnic: enabled=0
sb16: enabled=0
# no loader
log: -
logprefix: %t%e%d
debugger_log: -
panic: action=ask
error: action=report
info: action=report
debug: action=ignore
pass: action=fatal
keyboard_type: mf
keyboard_serial_delay: 250
keyboard_paste_delay: 100000
keyboard_mapping: enabled=0, map=
user_shortcut: keys=none
mouse: enabled=0, type=ps2
# magic_break: enabled=1
