// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca953x.dtsi"

/ {
	compatible = "glinet,gl-x750", "qca,qca9531";
	model = "GL.iNet GL-X750";

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";

		poll-interval = <20>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		button0 {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "gl-x750:green:power";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "gl-x750:green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan5g {
			label = "gl-x750:green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan {
			label = "gl-x750:green:wan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		4g {
			label = "gl-x750:green:4g";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	hub_port: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <0>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			art: partition@50000 {
				label = "art";
				reg = <0x050000 0x010000>;
			};

			partition@60000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x060000 0xfa0000>;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
	phy-handle = <&swphy4>;
};

&eth1 {
	mtd-mac-address = <&art 0x6>;
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
};
