setenv loadkernel fatload mmc 0 \$kernel_addr_r uImage
setenv loaddtb fatload mmc 0 \$fdt_addr_r dtb
setenv bootargs console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootwait earlycon=uart,mmio32,0x01c28000
setenv uenvcmd run loadkernel \&\& run loaddtb \&\& booti \$kernel_addr_r - \$fdt_addr_r
run uenvcmd
