/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-soc";
	model = "TP-Link Archer C20i";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		lan {
			label = "c20i:blue:lan";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		usb {
			label = "c20i:blue:usb";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
		wps {
			label = "c20i:blue:wps";
			gpios = <&gpio1 15 1>;
		};
		wan {
			label = "c20i:blue:wan";
			gpios = <&gpio2 0 1>;
		};
		wlan {
			label = "c20i:blue:wlan";
			gpios = <&gpio3 0 1>;
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
		reset_wps {
			label = "reset_wps";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80", "mx25l6405d";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x20000>;
			read-only;
		};

		partition@20000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x20000 0x7a0000>;
		};

		partition@7c0000 {
			label = "config";
			reg = <0x7c0000 0x10000>;
		};

		rom: partition@7d0000 {
			label = "rom";
			reg = <0x7d0000 0x10000>;
		};

		partition@7e0000 {
			label = "romfile";
			reg = <0x7e0000 0x10000>;
		};

		radio: partition@7f0000 {
			label = "radio";
			reg = <0x7f0000 0x10000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uartf", "rgmii1", "rgmii2", "wled", "nd_sd", "ephy", "spi refclk";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
		pinctrl-names = "default";
		mtd-mac-address = <&rom 0xf100>;
		mediatek,portmap = "wllll";
	};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "ephy";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&radio 0>;
};

&pcie {
	status = "okay";

	pcie-bridge {
		mt76@0,0 {
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			device_type = "pci";
			mediatek,mtd-eeprom = <&radio 32768>;
			mediatek,2ghz = <0>;
		};
	};
};
