/dts-v1/;

#include "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "F5D8235_V2", "ralink,rt3052-soc";
	model = "Belkin F5D8235 v2";

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;
		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		uboot: partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x50000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x790000>;
		};

		partition@7e0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x7e0000 0x10000>;
		};

		factory: partition@7f0000 {
			label = "factory";
			reg = <0x7f0000 0x10000>;
		};
	};

	rtl8366rb {
		compatible = "rtl8366rb";
		gpio-sda = <&gpio0 1 0>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		internet {
			label = "f5d8235-v2:blue:internet";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};

		internet2 {
			label = "f5d8235-v2:amber:internet";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};

		modem {
			label = "f5d8235-v2:blue:modem";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};

		modem2 {
			label = "f5d8235-v2:amber:modem";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};

		router {
			label = "f5d8235-v2:blue:router";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};

		storage {
			label = "f5d8235-v2:blue:storage";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};

		storage2 {
			label = "f5d8235-v2:amber:storage";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};

		security {
			label = "f5d8235-v2:blue:security";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};

		security2 {
			label = "f5d8235-v2:amber:security";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "spi", "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&uboot 0x40004>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3f>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&uboot 0x40000>;
};

&otg {
	status = "okay";
};
