/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Buffalo WHR-1166D";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "whr-1166d:red:power";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};

		wifi {
			label = "whr-1166d:green:wifi";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};

		power2 {
			label = "whr-1166d:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};

		wifi2 {
			label = "whr-1166d:orange:wifi";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};

		internet {
			label = "whr-1166d:green:internet";
			gpios = <&gpio2 17 1>;
		};

		router {
			label = "whr-1166d:orange:router";
			gpios = <&gpio2 18 1>;
		};

		router2 {
			label = "whr-1166d:green:router";
			gpios = <&gpio2 19 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio2 12 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		aoss {
			label = "aoss";
			gpios = <&gpio2 13 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio2 14 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
		};

		bridge {
			label = "bridge";
			gpios = <&gpio2 15 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
		};
	};
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80", "mx25l6405d";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xfb0000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uartf", "wled", "nd_sd";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &mdio_pins>;

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy5>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "ephy";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pcie {
	status = "okay";

	pcie-bridge {
		wifi@0,0 {
			compatible = "pci0,0";
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
			mediatek,2ghz = <0>;
		};
	};
};
