--- a/src/drivers/driver_nl80211.c
+++ b/src/drivers/driver_nl80211.c
@@ -9083,8 +9083,8 @@ static int i802_set_wds_sta(void *priv, 
 					name);
 
 		i802_set_sta_vlan(priv, addr, bss->ifname, 0);
-		return wpa_driver_nl80211_if_remove(priv, WPA_IF_AP_VLAN,
-						    name);
+		nl80211_remove_iface(drv, if_nametoindex(name));
+		return 0;
 	}
 }
 
