#!/bin/sh
[ -n "${IPKG_INSTROOT}" ] || {
	( . /etc/uci-defaults/luci-mmc-over-gpio ) && rm -f /etc/uci-defaults/luci-mmc-over-gpio
	/etc/init.d/mmc_over_gpio enabled || /etc/init.d/mmc_over_gpio enable
	exit 0
}
