--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -51,6 +51,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_EW_DORIN,		/* embedded wireless Dorin Platform */
 	ATH79_MACH_EW_DORIN_ROUTER,	/* embedded wireless Dorin Router Platform */
 	ATH79_MACH_EAP7660D,		/* Senao EAP7660D */
+	ATH79_MACH_GS_OOLITE,           /* GS OOLITE V1.0 */
 	ATH79_MACH_JA76PF,		/* jjPlus JA76PF */
 	ATH79_MACH_JA76PF2,		/* jjPlus JA76PF2 */
 	ATH79_MACH_JWAP003,		/* jjPlus JWAP003 */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -337,6 +337,16 @@ config ATH79_MACH_EW_DORIN
 	  Say 'Y' here if you want your kernel to support the
 	  Dorin Platform from www.80211.de .
 
+config ATH79_MACH_GS_OOLITE
+       bool "GS Oolite V1 support"
+       select SOC_AR933X
+       select ARH79_DEV_ETH
+       select ARH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+       select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+       select ATH79_DEV_M25P80
+       select ATH79_DEV_USB
+       select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_JA76PF
 	bool "jjPlus JA76PF board support"
 	select SOC_AR71XX
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -63,6 +63,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DIR_825_C1)	+= m
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DRAGINO2)	+= mach-dragino2.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EW_DORIN)	+= mach-ew-dorin.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EAP7660D)	+= mach-eap7660d.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GS_OOLITE)	+= mach-gs-oolite.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach-ja76pf.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JWAP003)	+= mach-jwap003.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HORNET_UB)	+= mach-hornet-ub.o
