--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -31,6 +31,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_AP81,		/* Atheros AP81 reference board */
 	ATH79_MACH_AP83,		/* Atheros AP83 */
 	ATH79_MACH_AP96,		/* Atheros AP96 */
+	ATH79_MACH_ARCHER_C5,		/* TP-LINK Archer C5 board */
 	ATH79_MACH_ARCHER_C7,		/* TP-LINK Archer C7 board */
 	ATH79_MACH_AW_NR580,		/* AzureWave AW-NR580 */
 	ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A1,	/* BHU BXU2000n-2 A1 */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -664,7 +664,7 @@ config ATH79_MACH_EAP7660D
 	select ATH79_DEV_M25P80
 
 config ATH79_MACH_ARCHER_C7
-	bool "TP-LINK Archer C7/TL-WDR4900 v2 board support"
+	bool "TP-LINK Archer C5/C7/TL-WDR4900 v2 board support"
 	select SOC_QCA955X
 	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
 	select ATH79_DEV_ETH
