--- a/drivers/net/phy/Kconfig
+++ b/drivers/net/phy/Kconfig
@@ -199,6 +199,10 @@ config RTL8367_PHY
 	tristate "Driver for the Realtek RTL8367R/M switches"
 	select SWCONFIG
 
+config RTL8367B_PHY
+	tristate "Driver fot the Realtek RTL8367R-VB switch"
+	select SWCONFIG
+
 endif # RTL8366_SMI
 
 endif # PHYLIB
--- a/drivers/net/phy/Makefile
+++ b/drivers/net/phy/Makefile
@@ -26,6 +26,7 @@ obj-$(CONFIG_RTL8366_SMI)	+= rtl8366_smi
 obj-$(CONFIG_RTL8366S_PHY)	+= rtl8366s.o
 obj-$(CONFIG_RTL8366RB_PHY)	+= rtl8366rb.o
 obj-$(CONFIG_RTL8367_PHY)	+= rtl8367.o
+obj-$(CONFIG_RTL8367B_PHY)	+= rtl8367b.o
 obj-$(CONFIG_LSI_ET1011C_PHY)	+= et1011c.o
 obj-$(CONFIG_MICREL_PHY)	+= micrel.o
 obj-$(CONFIG_FIXED_PHY)		+= fixed.o
