--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -64,6 +64,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DRAGINO2)	+= mac
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EW_DORIN)	+= mach-ew-dorin.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EAP7660D)	+= mach-eap7660d.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GS_OOLITE)	+= mach-gs-oolite.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361)	+= mach-hiwifi-hc6361.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach-ja76pf.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JWAP003)	+= mach-jwap003.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HORNET_UB)	+= mach-hornet-ub.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -52,6 +52,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_EW_DORIN_ROUTER,	/* embedded wireless Dorin Router Platform */
 	ATH79_MACH_EAP7660D,		/* Senao EAP7660D */
 	ATH79_MACH_GS_OOLITE,           /* GS OOLITE V1.0 */
+	ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361,	/* HiWiFi HC6361 */
 	ATH79_MACH_JA76PF,		/* jjPlus JA76PF */
 	ATH79_MACH_JA76PF2,		/* jjPlus JA76PF2 */
 	ATH79_MACH_JWAP003,		/* jjPlus JWAP003 */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -347,6 +347,16 @@ config ATH79_MACH_GS_OOLITE
        select ATH79_DEV_USB
        select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361
+	bool "HiWiFi HC6361 board support"
+	select SOC_AR933X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_JA76PF
 	bool "jjPlus JA76PF board support"
 	select SOC_AR71XX
