--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -132,3 +132,4 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WZR_HP_AG300H)	+
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WZR_HP_G450H)	+= mach-wzr-hp-g450h.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ZCN_1523H)	+= mach-zcn-1523h.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CARAMBOLA2)	+= mach-carambola2.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_NBG6716)	+= mach-nbg6716.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -65,6 +65,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_MZK_W04NU,		/* Planex MZK-W04NU */
 	ATH79_MACH_MZK_W300NH,		/* Planex MZK-W300NH */
 	ATH79_MACH_NBG460N,		/* Zyxel NBG460N/550N/550NH */
+	ATH79_MACH_NBG6716,		/* Zyxel NBG6716 */
 	ATH79_MACH_OM2P_HS,		/* OpenMesh OM2P-HS */
 	ATH79_MACH_OM2P_LC,		/* OpenMesh OM2P-LC */
 	ATH79_MACH_OM2P,		/* OpenMesh OM2P */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -918,6 +918,17 @@ config ATH79_MACH_NBG460N
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_NBG6716
+	bool "Zyxel NBG6716 board support"
+	select SOC_QCA955X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_NFC
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_CARAMBOLA2
 	bool "8devices Carambola2 board"
 	select SOC_AR933X
