From c4d79e344bd580d85821390d49f92dced7d8e125 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>
Date: Sun, 24 Mar 2013 19:26:29 +0100
Subject: [PATCH] rt2x00: rt2800lib: use correct txpower calculation function
 for RT3883

Signed-off-by: Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>
---
 drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c |    3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
@@ -4628,7 +4628,8 @@ static void rt2800_config_txpower(struct
 				  struct ieee80211_channel *chan,
 				  int power_level)
 {
-	if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3593))
+	if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3593) ||
+	    rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3883))
 		rt2800_config_txpower_rt3593(rt2x00dev, chan, power_level);
 	else
 		rt2800_config_txpower_rt28xx(rt2x00dev, chan, power_level);
