--- a/drivers/net/wireless/ath/regd.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/regd.c
@@ -24,6 +24,7 @@
 #include "regd_common.h"
 
 static int __ath_regd_init(struct ath_regulatory *reg);
+static struct reg_dmn_pair_mapping *ath_get_regpair(int regdmn);
 
 /*
  * This is a set of common rules used by our world regulatory domains.
@@ -116,6 +117,9 @@ static const struct ieee80211_regdomain
 
 static bool dynamic_country_user_possible(struct ath_regulatory *reg)
 {
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return true;
+
 	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_REG_DYNAMIC_USER_CERT_TESTING))
 		return true;
 
@@ -188,6 +192,8 @@ static bool dynamic_country_user_possibl
 
 static bool ath_reg_dyn_country_user_allow(struct ath_regulatory *reg)
 {
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return true;
 	if (!IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_REG_DYNAMIC_USER_REG_HINTS))
 		return false;
 	if (!dynamic_country_user_possible(reg))
@@ -341,6 +347,9 @@ ath_reg_apply_beaconing_flags(struct wip
 	struct ieee80211_channel *ch;
 	unsigned int i;
 
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return;
+
 	for (band = 0; band < NUM_NL80211_BANDS; band++) {
 		if (!wiphy->bands[band])
 			continue;
@@ -374,6 +383,9 @@ ath_reg_apply_ir_flags(struct wiphy *wip
 {
 	struct ieee80211_supported_band *sband;
 
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return;
+
 	sband = wiphy->bands[NL80211_BAND_2GHZ];
 	if (!sband)
 		return;
@@ -402,6 +414,9 @@ static void ath_reg_apply_radar_flags(st
 	struct ieee80211_channel *ch;
 	unsigned int i;
 
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return;
+
 	if (!wiphy->bands[NL80211_BAND_5GHZ])
 		return;
 
@@ -539,6 +554,11 @@ void ath_reg_notifier_apply(struct wiphy
 		ath_reg_dyn_country(wiphy, reg, request);
 		break;
 	}
+
+	/* Prevent broken CTLs from being applied */
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD) &&
+	    reg->regpair != common->reg_world_copy.regpair)
+		reg->regpair = ath_get_regpair(WOR0_WORLD);
 }
 EXPORT_SYMBOL(ath_reg_notifier_apply);
 
@@ -634,6 +654,10 @@ ath_regd_init_wiphy(struct ath_regulator
 	const struct ieee80211_regdomain *regd;
 
 	wiphy->reg_notifier = reg_notifier;
+
+	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
+		return 0;
+
 	wiphy->regulatory_flags |= REGULATORY_STRICT_REG |
 				   REGULATORY_CUSTOM_REG;
 
@@ -762,10 +786,7 @@ ath_regd_init(struct ath_regulatory *reg
 	if (r)
 		return r;
 
-	if (ath_is_world_regd(reg))
-		memcpy(&common->reg_world_copy, reg,
-		       sizeof(struct ath_regulatory));
-
+	memcpy(&common->reg_world_copy, reg, sizeof(struct ath_regulatory));
 	ath_regd_init_wiphy(reg, wiphy, reg_notifier);
 
 	return 0;
--- a/drivers/net/wireless/ath/Kconfig
+++ b/drivers/net/wireless/ath/Kconfig
@@ -23,6 +23,9 @@ config WLAN_VENDOR_ATH
 
 if WLAN_VENDOR_ATH
 
+config ATH_USER_REGD
+	bool "Do not enforce EEPROM regulatory restrictions"
+
 config ATH_DEBUG
 	bool "Atheros wireless debugging"
 	---help---
--- a/.local-symbols
+++ b/.local-symbols
@@ -130,6 +130,7 @@ ADM8211=
 ATH_COMMON=
 WLAN_VENDOR_ATH=
 ATH_DEBUG=
+ATH_USER_REGD=
 ATH_TRACEPOINTS=
 ATH_REG_DYNAMIC_USER_REG_HINTS=
 ATH_REG_DYNAMIC_USER_CERT_TESTING=
