/dts-v1/;

#include "mt7620n.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "zbtlink,zbt-wr8305rt", "ralink,mt7620n-soc";
	model = "Zbtlink ZBT-WR8305RT";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		sys {
			label = "zbt-wr8305rt:green:sys";
			gpios = <&gpio1 14 1>;
		};

		lan {
			label = "zbt-wr8305rt:green:usb";
			gpios = <&gpio1 15 1>;
		};

		wifi {
			label = "zbt-wr8305rt:green:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	mediatek,portmap = "llllw";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		ephy {
			ralink,group = "ephy";
			ralink,function = "ephy";
		};

		default {
			ralink,group = "i2c", "uartf", "spi refclk", "wled";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
