--- a/drivers/spi/Kconfig
+++ b/drivers/spi/Kconfig
@@ -720,6 +720,11 @@ config SPI_RB4XX_CPLD
 	  SPI driver for the Xilinx CPLD chip present on the
 	  MikroTik RB4xx boards.
 
+config SPI_VSC7385
+	tristate "Vitesse VSC7385 ethernet switch driver"
+	help
+	  SPI driver for the Vitesse VSC7385 ethernet switch.
+
 #
 # Add new SPI protocol masters in alphabetical order above this line
 #
--- a/drivers/spi/Makefile
+++ b/drivers/spi/Makefile
@@ -91,6 +91,7 @@ obj-$(CONFIG_SPI_TEGRA20_SLINK)		+= spi-
 obj-$(CONFIG_SPI_TLE62X0)		+= spi-tle62x0.o
 obj-$(CONFIG_SPI_TOPCLIFF_PCH)		+= spi-topcliff-pch.o
 obj-$(CONFIG_SPI_TXX9)			+= spi-txx9.o
+obj-$(CONFIG_SPI_VSC7385)		+= spi-vsc7385.o
 obj-$(CONFIG_SPI_XCOMM)		+= spi-xcomm.o
 obj-$(CONFIG_SPI_XILINX)		+= spi-xilinx.o
 obj-$(CONFIG_SPI_XLP)			+= spi-xlp.o
