/dts-v1/;

#include "rt3050.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ASL26555", "ralink,rt3050-soc";
	model = "Alpha ASL26555 (16M)";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 0>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		eth {
			label = "asl26555:green:eth";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};

		wan-red {
			label = "asl26555:red:wan";
			gpios = <&gpio0 1 0>;
		};

		wan-green {
			label = "asl26555:green:wan";
			gpios = <&gpio0 2 0>;
		};

		wlan {
			label = "asl26555:green:wlan";
			gpios = <&gpio0 7 0>;
		};

		power-green {
			label = "asl26555:green:power";
			gpios = <&gpio0 8 0>;
		};

		power-red {
			label = "asl26555:red:power";
			gpios = <&gpio0 9 0>;
		};

		3g-green {
			label = "asl26555:green:3g";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};

		3g-red {
			label = "asl26555:red:3g";
			gpios = <&gpio0 17 1>;
		};
	};
};

&gpio0 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80", "s25sl12801";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "uboot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xf80000>;
		};

		partition@fd0000 {
			label = "cert";
			reg = <0xfd0000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@fe0000 {
			label = "langpack";
			reg = <0xfe0000 0x10000>;
			read-only;
		};

		devdata: partition@ff0000 {
			label = "devdata";
			reg = <0xff0000 0x10000>;
			read-only;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&devdata 0x4004>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x1e>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&devdata 0x4000>;
};

&otg {
	status = "okay";
};
