#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2014-2016 OpenWrt.org
# Copyright (C) 2016 LEDE-Project.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/mvebu.sh
. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(mvebu_board_name)

case "$board" in
armada-385-linksys-caiman|armada-385-linksys-cobra|armada-385-linksys-shelby)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x40000"
	;;
armada-385-linksys-rango)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x20000"
	;;
armada-xp-linksys-mamba)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x40000" "0x20000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
