#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
# Copyright (C) 2010 Vertical Communications

preinit_ip_config() {
	local netdev vid

	netdev=${1%\.*}
	vid=${1#*\.}

	if [ "$vid" = "$netdev" ]; then
		vid=
	fi

	grep -q "$netdev" /proc/net/dev || return

	if [ -n "$vid" ]; then
		ip link add link $netdev name $1 type vlan id $vid
	fi

	ip link set dev $netdev up
	ip -4 address add $pi_ip/$pi_netmask broadcast $pi_broadcast dev $1
}

preinit_config_switch() {
	local role roles ports device enable reset

	local name=$1
	local lan_if=$2

	json_select switch
	json_select $name

	json_get_vars enable reset

	if json_is_a roles array; then
		json_get_keys roles roles
		json_select roles

		for role in $roles; do
			json_select "$role"
			json_get_vars ports device
			json_select ..

			if [ "$device" = "$lan_if" ]; then
				swconfig dev $name set reset $reset
				swconfig dev $name set enable_vlan $enable
				swconfig dev $name vlan $role set ports "$ports"
				swconfig dev $name set apply
			fi
		done

		json_select ..
	fi

	json_select ..
	json_select ..
}

preinit_config_board() {
	/bin/board_detect /tmp/board.json

	[ -f "/tmp/board.json" ] || return

	. /usr/share/libubox/jshn.sh

	json_init
	json_load "$(cat /tmp/board.json)"

	json_select network
		json_select "lan"
			json_get_vars ifname
		json_select ..
	json_select ..

	[ -n "$ifname" ] || return

	# only use the first one
	ifname=${ifname%% *}

	if [ -x /sbin/swconfig ]; then
		# configure the switch, if present

		json_get_keys keys switch
		for key in $keys; do
			preinit_config_switch $key $ifname
		done
	else
		# trim any vlan ids
		ifname=${ifname%\.*}
	fi

	pi_ifname=$ifname

	preinit_ip_config $pi_ifname
}

preinit_ip() {
	[ "$pi_preinit_no_failsafe" = "y" ] && return

	# if the preinit interface isn't specified and ifname is set in
	# preinit.arch use that interface
	if [ -z "$pi_ifname" ]; then
		pi_ifname=$ifname
	fi

	if [ -n "$pi_ifname" ]; then
		preinit_ip_config $pi_ifname
	elif [ -d "/etc/board.d/" ]; then
		preinit_config_board
	fi

	preinit_net_echo "Doing Lede Preinit\n"
}

preinit_ip_deconfig() {
	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
		local netdev vid

		netdev=${pi_ifname%\.*}
		vid=${pi_ifname#*\.}

		if [ "$vid" = "$netdev" ]; then
			vid=
		fi

		ip -4 address flush dev $pi_ifname
		ip link set dev $netdev down

		if [ -n "$vid" ]; then
			ip link delete $pi_ifname
		fi
	}
}

preinit_net_echo() {
	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
		{
			[ "$pi_preinit_net_messages" = "y" ] || {
				[ "$pi_failsafe_net_message" = "true" ] &&
					[ "$pi_preinit_no_failsafe_netmsg" != "y" ]
			}
		} && netmsg $pi_broadcast "$1"
	}
}

preinit_echo() {
	preinit_net_echo $1
	echo $1
}

pi_indicate_preinit() {
	set_state preinit
}

boot_hook_add preinit_main preinit_ip
boot_hook_add preinit_main pi_indicate_preinit
