/dts-v1/;

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Firefly FireWRT";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x1c000000>, <0x20000000 0x4000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "firewrt:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
			linux,code = <KEY_POWER>;
		};
	};
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		m25p,chunked-io = <32>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xfb0000>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	pcie0 {
		mt76@0,0 {
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			device_type = "pci";
			mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
			mediatek,2ghz = <0>;
		};
	};

	pcie1 {
		mt76@1,0 {
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			device_type = "pci";
			mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
			mediatek,5ghz = <0>;
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0xe000>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "wdt", "rgmii2";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
