--- a/drivers/net/phy/Kconfig
+++ b/drivers/net/phy/Kconfig
@@ -316,6 +316,10 @@ config RTL8366RB_PHY
 	tristate "Driver for the Realtek RTL8366RB switch"
 	select SWCONFIG
 
+config RTL8367_PHY
+	tristate "Driver for the Realtek RTL8367R/M switches"
+	select SWCONFIG
+
 endif # RTL8366_SMI
 
 endif # PHYLIB
--- a/drivers/net/phy/Makefile
+++ b/drivers/net/phy/Makefile
@@ -31,6 +31,7 @@ obj-$(CONFIG_RTL8306_PHY)	+= rtl8306.o
 obj-$(CONFIG_RTL8366_SMI)	+= rtl8366_smi.o
 obj-$(CONFIG_RTL8366S_PHY)	+= rtl8366s.o
 obj-$(CONFIG_RTL8366RB_PHY)	+= rtl8366rb.o
+obj-$(CONFIG_RTL8367_PHY)	+= rtl8367.o
 obj-$(CONFIG_LSI_ET1011C_PHY)	+= et1011c.o
 obj-$(CONFIG_FIXED_PHY)		+= fixed_phy.o
 obj-$(CONFIG_MDIO_BITBANG)	+= mdio-bitbang.o
