// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9563_ubnt_unifiac.dtsi"

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <4>;
	phy4: ethernet-phy@4 {
		phy-mode = "sgmii";
		reg = <4>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&eeprom 0x0>;
	phy-handle = <&phy4>;
};
