// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "qca9563_tplink_tl-wr1043n.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr1043nd-v4", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link TL-WR1043ND v4";

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "tp-link:power:usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "tplink,firmware";
				label = "firmware";
				reg = <0x020000 0xf30000>;
			};

			info: partition@f50000 {
				label = "info";
				reg = <0xf50000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@f70000 {
				label = "config";
				reg = <0xf70000 0x050000>;
				read-only;
			};

			partition@fc0000 {
				label = "partition-table";
				reg = <0xfc0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@fd0000 {
				label = "logs";
				reg = <0xfd0000 0x020000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&gpio_leds {
	usb {
		label = "tp-link:green:usb";
		gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		trigger-sources = <&hub_port0>;
		linux,default-trigger = "usbport";
	};
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	hub_port0: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};
