// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca956x.dtsi"

/ {
	model = "ROSINSON WR818";
	compatible = "rosinson,wr818", "qca,qca9563";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	aliases {
		led-boot = &system;
		led-failsafe = &system;
		led-running = &system;
		led-upgrade = &system;
	};

	gpio_leds: leds {
		compatible = "gpio-leds";

		system: system {
			label = "wr818:red:system";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi_2g {
			label = "wr818:red:wifi2g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&spi {
	num-cs = <1>;

	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			info: partition@50000 {
				label = "factory";
				reg = <0x050000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x060000 0xf80000>;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;
	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&info 0x0>;
	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&usb_phy1 {
	status = "okay";
};

&usb1 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	port@2 {
		reg = <2>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};
