--- a/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.c
+++ b/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.c
@@ -8555,6 +8555,71 @@ void rt2800_r_calibration(struct rt2x00_
 }
 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2800_r_calibration);
 
+void rt2800_rxdcoc_calibration(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
+{
+	u8 bbpreg = 0;
+	u32 macvalue = 0, macvalue1 = 0;
+	u8 saverfb0r2, saverfb5r4, saverfb7r4, rfvalue;
+	int i;
+
+	saverfb0r2 = rt2800_rfcsr_read_bank(rt2x00dev, 0, 2);
+	rfvalue = saverfb0r2;
+	rfvalue |= 0x03;
+	rt2800_rfcsr_write_bank(rt2x00dev, 0, 2, rfvalue);
+
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 158, 141);
+	bbpreg = rt2800_bbp_read(rt2x00dev, 159);
+	bbpreg |= 0x10;
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 159, bbpreg);
+
+	macvalue = rt2800_register_read(rt2x00dev, MAC_SYS_CTRL);
+	rt2800_register_write(rt2x00dev, MAC_SYS_CTRL, 0x8);
+
+	for (i = 0; i < 10000; i++) {
+		macvalue1 = rt2800_register_read(rt2x00dev, MAC_STATUS_CFG);
+		if (macvalue1 & 0x1)
+			udelay(50);
+		else
+			break;
+	}
+
+	saverfb5r4 = rt2800_rfcsr_read_bank(rt2x00dev, 5, 0);
+	saverfb7r4 = rt2800_rfcsr_read_bank(rt2x00dev, 7, 4);
+	saverfb5r4 = saverfb5r4 & (~0x40);
+	saverfb7r4 = saverfb7r4 & (~0x40);
+	rt2800_rfcsr_write_dccal(rt2x00dev, 4, 0x64);
+	rt2800_rfcsr_write_bank(rt2x00dev, 5, 4, saverfb5r4);
+	rt2800_rfcsr_write_bank(rt2x00dev, 7, 4, saverfb7r4);
+
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 158, 141);
+	bbpreg = rt2800_bbp_read(rt2x00dev, 159);
+	bbpreg = bbpreg & (~0x40);
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 159, bbpreg);
+	bbpreg |= 0x48;
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 159, bbpreg);
+
+	for (i = 0; i < 10000; i++) {
+		bbpreg = rt2800_bbp_read(rt2x00dev, 159);
+		if ((bbpreg & 0x40)==0)
+			break;
+		udelay(50);
+	}
+
+	bbpreg = rt2800_bbp_read(rt2x00dev, 159);
+	bbpreg = bbpreg & (~0x40);
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 159, bbpreg);
+
+	rt2800_register_write(rt2x00dev, MAC_SYS_CTRL, macvalue);
+
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 158, 141);
+	bbpreg = rt2800_bbp_read(rt2x00dev, 159);
+	bbpreg &= (~0x10);
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 159, bbpreg);
+
+	rt2800_rfcsr_write_bank(rt2x00dev, 0, 2, saverfb0r2);
+}
+EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2800_rxdcoc_calibration);
+
 static void rt2800_bbp_core_soft_reset(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
 				       bool set_bw, bool is_ht40)
 {
@@ -9164,6 +9229,7 @@ static void rt2800_init_rfcsr_6352(struc
 
 	rt2800_r_calibration(rt2x00dev);
 	rt2800_rf_self_txdc_cal(rt2x00dev);
+	rt2800_rxdcoc_calibration(rt2x00dev);
 	rt2800_bw_filter_calibration(rt2x00dev, true);
 	rt2800_bw_filter_calibration(rt2x00dev, false);
 }
--- a/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.h
+++ b/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.h
@@ -246,6 +246,7 @@ void rt2800_vco_calibration(struct rt2x0
 void rt2800_rf_self_txdc_cal(struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
 int rt2800_calcrcalibrationcode(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, int d1, int d2);
 void rt2800_r_calibration(struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
+void rt2800_rxdcoc_calibration(struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
 
 int rt2800_enable_radio(struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
 void rt2800_disable_radio(struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
--- a/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00.h
+++ b/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00.h
@@ -575,6 +575,7 @@ struct rt2x00lib_ops {
 	void (*rf_self_txdc_cal) (struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
 	int (*calcrcalibrationcode) (struct rt2x00_dev *rt2x00dev, int d1, int d2);
 	void (*r_calibration) (struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
+	void (*rxdcoc_calibration) (struct rt2x00_dev *rt2x00dev);
 
 	/*
 	 * Data queue handlers.
