--- a/src/ap/wps_hostapd.c
+++ b/src/ap/wps_hostapd.c
@@ -346,8 +346,7 @@ static int hapd_wps_reconfig_in_memory(s
 				bss->wpa_pairwise |= WPA_CIPHER_GCMP;
 			else
 				bss->wpa_pairwise |= WPA_CIPHER_CCMP;
-		}
-		if (cred->encr_type & WPS_ENCR_TKIP)
+		} else if (cred->encr_type & WPS_ENCR_TKIP)
 			bss->wpa_pairwise |= WPA_CIPHER_TKIP;
 		bss->rsn_pairwise = bss->wpa_pairwise;
 		bss->wpa_group = wpa_select_ap_group_cipher(bss->wpa,
@@ -1108,8 +1107,7 @@ int hostapd_init_wps(struct hostapd_data
 					  WPA_CIPHER_GCMP_256)) {
 			wps->encr_types |= WPS_ENCR_AES;
 			wps->encr_types_rsn |= WPS_ENCR_AES;
-		}
-		if (conf->rsn_pairwise & WPA_CIPHER_TKIP) {
+		} else if (conf->rsn_pairwise & WPA_CIPHER_TKIP) {
 			wps->encr_types |= WPS_ENCR_TKIP;
 			wps->encr_types_rsn |= WPS_ENCR_TKIP;
 		}
