#!/bin/sh /etc/rc.common
#
# Copyright (C) 2011 OpenWrt.org
#

START=11
STOP=11

USE_PROCD=1
NAME=om-watchdog
PROG=/sbin/om-watchdog

get_gpio() {
	local board=$(board_name)

	if [ -r /lib/ar71xx.sh ]; then
		case "$board" in
		"a40"|\
		"a60"|\
		"mr1750"|\
		"mr1750v2"|\
		"mr900"|\
		"mr900v2")
			return 16
			;;
		"mr600v2")
			return 15
			;;
		"om2p"|\
		"om2p-hs"|\
		"om2p-hsv2"|\
		"om2p-hsv3"|\
		"om2p-hsv4"|\
		"om2pv4"|\
		"om5p-acv2")
			return 12
			;;
		"om2p-lc"|\
		"om2pv2")
			return 26
			;;
		"om5p"|\
		"om5p-an")
			return 11
			;;
		"om5p-ac")
			return 17
			;;
		esac
	elif [ -r /lib/ramips.sh ]; then
		case "$board" in
		"rut5xx")
			return 11
			;;
		esac
	else
		#we assume it is om1p in this case
		return 3
	fi

	return 255
}

start_service() {
	get_gpio
	gpio="$?"
	[ "$gpio" != "255" ] || return

	procd_open_instance
	procd_set_param command "${PROG}" "${gpio}"
	procd_set_param respawn
	procd_close_instance
}
