// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca953x.dtsi"

/ {
	model = "YunCore A770";
	compatible = "yuncore,a770", "qca,qca9533";

	aliases {
		led-boot = &status;
		led-failsafe = &status;
		led-running = &status;
		led-upgrade = &status;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "a770:green:lan";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		status: status {
			label = "a770:green:status";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		wan {
			label = "a770:green:wan";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g {
			label = "a770:red:wlan2g";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;
	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
};

&eth1 {
	mtd-mac-address = <&art 0x6>;
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xfa0000>;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
