// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar7242_buffalo_wzr-bhr.dtsi"

/ {
	compatible = "buffalo,wzr-hp-g450h", "qca,ar7242";
	model = "Buffalo WZR-HP-G450H/WZR-450HP";

	ath9k-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_movie_engine {
			label = "buffalo:blue:movie_engine";
			gpios = <&ath9k 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		router {
			label = "buffalo:green:router";
			gpios = <&ath9k 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wireless {
			label = "buffalo:green:wireless";
			gpios = <&ath9k 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&keys {
	movie_engine {
		label = "movie_engine";
		linux,code = <BTN_6>;
		linux,input-type = <EV_SW>;
		gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		debounce-interval = <60>;
	};

	aoss {
		label = "aoss";
		linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		debounce-interval = <60>;
	};

	router_off {
		label = "router_off";
		linux,code = <BTN_5>;
		linux,input-type = <EV_SW>;
		gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		debounce-interval = <60>;
	};
};

&eth0 {
	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
};

&sec_vpn {
	label = "buffalo:orange:security";
};

&pcie {
	status = "okay";

	ath9k: wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,0030";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
		qca,no-eeprom;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
	};
};
