// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9341.dtsi"

/ {
	model = "PowerCloud Systems CR3000";
	compatible = "pcs,cr3000", "qca,ar9341";

	aliases {
		serial0 = &uart;
		led-boot = &status;
		led-failsafe = &status;
		led-running = &status;
		led-upgrade = &status;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status: power {
			label = "pcs:amber:power";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "pcs:blue:wlan";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan {
			label = "pcs:blue:wan";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1 {
			label = "pcs:blue:lan1";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "pcs:blue:lan2";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "pcs:blue:lan3";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "pcs:blue:lan4";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <25000000>;
};

&uart {
	status = "okay";
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&spi {
	num-cs = <1>;

	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x07a0000>;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy0>;
	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
	mtd-mac-address-increment = <1>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;
	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
	phy-mode = "gmii";
	pll-data = <0x06000000 0x00000101 0x00001616>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};
