// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca956x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &eth0;
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_system: system {
			label = "green:system";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		usb {
			label = "green:usb";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&hub_port0>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			pridata: partition@50000 {
				label = "pri-data";
				reg = <0x050000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@60000 {
				label = "art";
				reg = <0x060000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001919>;

	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;

	nvmem-cells = <&macaddr_pridata_400>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy1 {
	status = "okay";
};

&usb1 {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};

&pridata {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_pridata_400: macaddr@400 {
		reg = <0x400 0x6>;
	};
};
