--- a/arch/arm/dts/Makefile
+++ b/arch/arm/dts/Makefile
@@ -114,7 +114,8 @@ dtb-$(CONFIG_ROCKCHIP_RK3328) += \
 	rk3328-orangepi-r1-plus-lts.dtb \
 	rk3328-roc-cc.dtb \
 	rk3328-rock64.dtb \
-	rk3328-rock-pi-e.dtb
+	rk3328-rock-pi-e.dtb \
+	rk3328-tpe-r1400.dtb
 
 dtb-$(CONFIG_ROCKCHIP_RK3368) += \
 	rk3368-lion-haikou.dtb \
--- /dev/null
+++ b/arch/arm/dts/rk3328-tpe-r1400-u-boot.dtsi
@@ -0,0 +1,3 @@
+// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
+
+#include "rk3328-nanopi-r2s-u-boot.dtsi"
--- /dev/null
+++ b/arch/arm/dts/rk3328-tpe-r1400.dts
@@ -0,0 +1,16 @@
+// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
+/*
+ * Copyright (c) 2021 FriendlyElec Computer Tech. Co., Ltd.
+ * (http://www.friendlyarm.com)
+ *
+ * Copyright (c) 2021-2023 Tianling Shen <cnsztl@gmail.com>
+ */
+
+
+/dts-v1/;
+#include "rk3328-nanopi-r2s.dts"
+
+/ {
+	model = "ThinkPenguin TPE-R1400";
+	compatible = "thinkpenguin,tpe-r1400", "rockchip,rk3328";
+};
--- /dev/null
+++ b/configs/tpe-r1400-rk3328_defconfig
@@ -0,0 +1,98 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
+CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x00200000
+CONFIG_SPL_GPIO_SUPPORT=y
+CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
+CONFIG_ENV_OFFSET=0x3F8000
+CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rk3328-nanopi-r2s"
+CONFIG_ROCKCHIP_RK3328=y
+CONFIG_TPL_ROCKCHIP_COMMON_BOARD=y
+CONFIG_TPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
+CONFIG_TPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
+CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC_SUPPORT=y
+CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x600000
+CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xFF130000
+CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
+CONFIG_DEBUG_UART=y
+CONFIG_TPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x800
+# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
+CONFIG_FIT=y
+CONFIG_FIT_VERBOSE=y
+CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
+CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rockchip/rk3328-nanopi-r2s.dtb"
+# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
+CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
+CONFIG_MISC_INIT_R=y
+# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
+CONFIG_TPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
+CONFIG_SPL_STACK_R=y
+CONFIG_SPL_I2C_SUPPORT=y
+CONFIG_SPL_POWER_SUPPORT=y
+CONFIG_SPL_ATF=y
+CONFIG_SPL_ATF_NO_PLATFORM_PARAM=y
+CONFIG_CMD_BOOTZ=y
+CONFIG_CMD_GPT=y
+CONFIG_CMD_MMC=y
+CONFIG_CMD_USB=y
+# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
+CONFIG_CMD_TIME=y
+CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
+CONFIG_TPL_OF_CONTROL=y
+CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
+CONFIG_TPL_OF_PLATDATA=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
+CONFIG_SYS_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
+CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
+CONFIG_TPL_DM=y
+CONFIG_REGMAP=y
+CONFIG_SPL_REGMAP=y
+CONFIG_TPL_REGMAP=y
+CONFIG_SYSCON=y
+CONFIG_SPL_SYSCON=y
+CONFIG_TPL_SYSCON=y
+CONFIG_CLK=y
+CONFIG_SPL_CLK=y
+CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x800800
+CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
+CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
+CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
+CONFIG_MMC_DW=y
+CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
+CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=20000000
+CONFIG_DM_ETH=y
+CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
+CONFIG_GMAC_ROCKCHIP=y
+CONFIG_PINCTRL=y
+CONFIG_SPL_PINCTRL=y
+CONFIG_DM_PMIC=y
+CONFIG_PMIC_RK8XX=y
+CONFIG_SPL_DM_REGULATOR=y
+CONFIG_REGULATOR_PWM=y
+CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
+CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_FIXED=y
+CONFIG_REGULATOR_RK8XX=y
+CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_RAM=y
+CONFIG_SPL_RAM=y
+CONFIG_TPL_RAM=y
+CONFIG_DM_RESET=y
+CONFIG_BAUDRATE=1500000
+CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
+CONFIG_SYSINFO=y
+CONFIG_SYSRESET=y
+# CONFIG_TPL_SYSRESET is not set
+CONFIG_USB=y
+CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
+CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
+CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
+CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
+CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
+CONFIG_USB_OHCI_GENERIC=y
+CONFIG_USB_DWC2=y
+CONFIG_USB_DWC3=y
+# CONFIG_USB_DWC3_GADGET is not set
+CONFIG_USB_GADGET=y
+CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
+CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
+CONFIG_TPL_TINY_MEMSET=y
+CONFIG_ERRNO_STR=y
