// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9330.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "ZiKing CPE46B";
	compatible = "ziking,cpe46b", "qca,ar9330";

	aliases {
		label-mac-device = &eth0;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		rssi1 {
			label = "green:rssi1";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		rssi2 {
			label = "green:rssi2";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <50000000>;
		reg = <0>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@10000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x010000 0x010000>;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x020000 0x7d0000>;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	mac-address-increment = <2>;
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};
};
