// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar7242_ubnt_sw.dtsi"

/ {
	compatible = "ubnt,edgeswitch-5xp", "qca,ar7242";
	model = "Ubiquiti EdgeSwitch 5XP";

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		poe_24v_port1 {
			gpio-export,name = "ubnt:24v-poe:port1";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio_hc595 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		poe_24v_port2 {
			gpio-export,name = "ubnt:24v-poe:port2";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio_hc595 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		poe_24v_port3 {
			gpio-export,name = "ubnt:24v-poe:port3";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio_hc595 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		poe_24v_port4 {
			gpio-export,name = "ubnt:24v-poe:port4";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio_hc595 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		poe_24v_port5 {
			gpio-export,name = "ubnt:24v-poe:port5";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio_hc595 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-switch@0 {
		compatible = "qca,ar8327";
		reg = <0x0>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x05100000 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x0c 0x05100000 /* PORT6 PAD MODE CTRL */
			0x50 0x40004000 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0x40004000 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0x40004000 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x03ffff00 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			0x94 0x0000007e /* PORT6_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy0>;
	phy-mode = "rgmii";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};
};
