// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ubnt,aircube-ac", "qca,ar9342";
	model = "Ubiquiti airCube AC";

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xf60000>;
			};

			partition@fb0000 {
				label = "cfg";
				reg = <0xfb0000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;

				compatible = "nvmem-cells";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				macaddr_art_0: macaddr@0 {
					reg = <0x0 0x6>;
				};

				calibration_art_1000: calibration@1000 {
					reg = <0x1000 0x440>;
				};

				calibration_art_5000: calibration@5000 {
					reg = <0x5000 0x844>;
				};
			};
		};
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <40000000>;
};

&pcie {
	status = "okay";

	wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0x0 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&calibration_art_5000>;
		nvmem-cell-names = "calibration";
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		phy-mode = "rgmii";
		reg = <0>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x07600000 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	/* default for ar934x, except for 1000M and 10M */
	pll-data = <0x06000000 0x00000101 0x00001313>;

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	phy-mode = "rgmii";
	phy-handle = <&phy0>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&calibration_art_1000>;
	nvmem-cell-names = "calibration";
};
