From: Felix Fietkau <nbd@nbd.name>
Date: Thu, 14 Sep 2023 10:53:50 +0200
Subject: [PATCH] driver_nl80211: fix setting QoS map on secondary BSSs

The setting is per-BSS, not per PHY

Signed-off-by: Felix Fietkau <nbd@nbd.name>
---

--- a/src/drivers/driver_nl80211.c
+++ b/src/drivers/driver_nl80211.c
@@ -11341,7 +11341,7 @@ static int nl80211_set_qos_map(void *pri
 	wpa_hexdump(MSG_DEBUG, "nl80211: Setting QoS Map",
 		    qos_map_set, qos_map_set_len);
 
-	if (!(msg = nl80211_drv_msg(drv, 0, NL80211_CMD_SET_QOS_MAP)) ||
+	if (!(msg = nl80211_bss_msg(bss, 0, NL80211_CMD_SET_QOS_MAP)) ||
 	    nla_put(msg, NL80211_ATTR_QOS_MAP, qos_map_set_len, qos_map_set)) {
 		nlmsg_free(msg);
 		return -ENOBUFS;
