// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca953x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_status;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_status;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "wps";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_status: status {
			label = "red:status";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssilow {
			label = "red:rssilow";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimediumlow {
			label = "green:rssimediumlow";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimediumhigh {
			label = "green:rssimediumhigh";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssihigh {
			label = "green:rssihigh";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x10000>;
				read-only;
			};

			art: partition@10000 {
				label = "art";
				reg = <0x10000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "mp";
				reg = <0x20000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "config";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x40000 0x7c0000>;
				compatible = "denx,uimage";
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
