// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9558_tplink_archer-c7.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c7-v2", "qca,qca9558";
	model = "TP-Link Archer C7 v2";
};

&gpio_keys {
	rfkill {
		gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,code = <KEY_RFKILL>;
		linux,input-type = <EV_SW>;
		debounce-interval = <60>;
	};
};

&gpio_leds {
	wlan5g {
		label = "tp-link:green:wlan5g";
		gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,default-trigger = "phy0tpt";
	};
};

&mtdparts {
	uboot: u-boot@0 {
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	firmware@20000 {
		reg = <0x020000 0xfd0000>;
		compatible = "tplink,firmware";
	};

	art: art@ff0000 {
		reg = <0xff0000 0x010000>;
		read-only;
	};
};
