// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9331.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys: keys {
		compatible = "gpio-keys";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&enable_gpio11>;

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	mac-address-increment = <(-1)>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;

		switch-phy-addr-swap = <1>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	mac-address-increment = <1>;
};

&pinmux {
	enable_gpio11: pinmux_enable_gpio11 {
		pinctrl-single,bits = <0x0 0x0 0x4>;
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;
		m25p,fast-read;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x020000 0xfd0000>;
				compatible = "tplink,firmware";
			};

			partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&usb {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&uboot {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_uboot_1fc00: macaddr@1fc00 {
		reg = <0x1fc00 0x6>;
	};
};
