// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca956x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &eth0;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "partition-table";
				reg = <0x020000 0x010000>;
				read-only;
			};

			info: partition@30000 {
				label = "info";
				reg = <0x030000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				compatible = "librecmc,elf";
				label = "firmware";
				reg = <0x040000 0xd80000>;
			};

			partition@dc0000 {
				label = "config";
				reg = <0xdc0000 0x030000>;
				read-only;
			};

			/* df0000-f30000 undefined in vendor firmware */

			partition@f30000 {
				label = "log";
				reg = <0xf30000 0x0c0000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pinmux {
	mdio_pins: mdio_pins {
		/* GPIO 10 as MDIO(0x20), GPIO 8 as MDC(0x21) */
		pinctrl-single,bits = <0x8 0x00200021 0x00ff00ff>;
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mdio_pins>;

	phy-mask = <0x10>;

	phy4: ethernet-phy@4 {
		reg = <4>;
		reset-gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy4>;
	phy-mode = "sgmii";
	pll-data = <0x03000000 0x00000101 0x00001313>;

	nvmem-cells = <&macaddr_info_8>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	qca956x-serdes-fixup;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	nvmem-cells = <&macaddr_info_8>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&info {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_info_8: macaddr@8 {
		reg = <0x8 0x6>;
	};
};
