// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9341.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds: leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		qss {
			label = "green:qss";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1 {
			label = "green:lan1";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "green:lan2";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "green:lan3";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "green:lan4";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <25000000>;
};

&gpio {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins &pmx_usb_power>;
};

&pinmux {
	pmx_usb_power: usb_power {
		pinctrl-single,bits = <0x4 0x0 0xff>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy0>;
};

&eth1 {
	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};
