--- a/drivers/mtd/nand/Kconfig
+++ b/drivers/mtd/nand/Kconfig
@@ -15,6 +15,10 @@ config MTD_NAND_ECC
        bool
        depends on MTD_NAND_CORE
 
+config MTD_NAND_MTK_BMT
+	bool "Support MediaTek NAND Bad-block Management Table"
+	default n
+
 endmenu
 
 endmenu
--- a/drivers/mtd/nand/Makefile
+++ b/drivers/mtd/nand/Makefile
@@ -2,6 +2,7 @@
 
 nandcore-objs := core.o bbt.o
 obj-$(CONFIG_MTD_NAND_CORE) += nandcore.o
+obj-$(CONFIG_MTD_NAND_MTK_BMT)	+= mtk_bmt.o mtk_bmt_v2.o mtk_bmt_bbt.o mtk_bmt_nmbm.o
 
 obj-y	+= onenand/
 obj-y	+= raw/
