// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9331.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "eTactica EG200";
	compatible = "etactica,eg200", "qca,ar9331";

	aliases {
		led-boot = &led_etactica;
		led-failsafe = &led_etactica;
		led-upgrade = &led_etactica;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		restore {
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&switch_led_disable_pins>;

		modbus {
			label = "red:modbus";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_etactica: etactica {
			label = "red:etactica";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		eth0 {
			label = "red:eth0";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "red:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&usb {
	dr_mode = "host";
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&eth0 {
	status = "okay";
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-addr-swap = <1>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";
	compatible = "syscon", "simple-mfd";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <50000000>;
		reg = <0>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot@0 {
				reg = <0x0 0x40000>;
				read-only;
			};

			uboot-env@40000 {
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			firmware@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				reg = <0x50000 0xfa0000>;
			};

			art: art@ff0000 {
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};
};
