// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9331.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &wmac;
		led-boot = &led_vpn;
		led-failsafe = &led_vpn;
		led-upgrade = &led_vpn;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		switch {
			label = "switch";
			linux,code = <BTN_0>;
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_vpn: vpn {
			label = "green:vpn";
			gpios = <&gpio 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-addr-swap = <0>;
		switch-phy-swap = <0>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";

	compatible = "syscon", "simple-mfd";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;
		m25p,fast-read;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x030000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x030000 0x010000>;
			};

			partition@40000 {
				label = "art";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;

				compatible = "nvmem-cells";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				cal_art_1000: cal@1000 {
					reg = <0x1000 0x440>;
				};

				macaddr_art_0: macaddr@0 {
					reg = <0x0 0x6>;
				};

				macaddr_art_1002: macaddr@1002 {
					reg = <0x1002 0x6>;
				};
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xfb0000>;
			};
		};
	};
};

&usb {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&cal_art_1000>, <&macaddr_art_1002>;
	nvmem-cell-names = "calibration", "mac-address";
};
