// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar7100.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	aliases {
		led-boot = &led_status_green;
		led-failsafe = &led_status_yellow;
		led-running = &led_status_green;
		led-upgrade = &led_status_yellow;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan5g {
			label = "green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan2g {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		led_status_green: status_green {
			label = "green:status";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_status_yellow: status_yellow {
			label = "yellow:status";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0x1>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-mode = "rgmii-id";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			compatible = "ecoscentric,redboot-fis-partitions";
		};
	};
};
