// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar934x_ruckus_zf73xx.dtsi"

/ {
	model = "Ruckus ZoneFlex 7352/7372[-E/-U]";
	compatible = "ruckus,zf7372", "qca,ar9344";

	leds {
		air-green {
			label = "green:air";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		air-yellow {
			label = "yellow:air";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		dir-green {
			label = "green:dir";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		eth1-green {
			label = "green:eth1";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_red: power-red {
			label = "red:power";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			panic-indicator;
		};

		wlan2g-green {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0assoc";
		};

		wlan2g-yellow {
			label = "yellow:wlan2g";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wlan5g-green {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1assoc";
		};

		wlan5g-yellow {
			label = "yellow:wlan5g";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};
	};

	beamforming-2g-spi {
		compatible = "spi-gpio";
		mosi-gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		sck-gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		num-chipselects = <0>;

		beamforming-2g-gpio@0 {
			compatible = "fairchild,74hc595";
			reg = <0>;
			registers-number = <1>;
			spi-max-frequency = <24000000>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};
	};

	beamforming-5g-spi {
		compatible = "spi-gpio";
		mosi-gpios = <&ath9k 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		sck-gpios = <&ath9k 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		num-chipselects = <0>;

		beamforming-5g-gpio@0 {
			compatible = "fairchild,74hc595";
			reg = <0>;
			registers-number = <1>;
			spi-max-frequency = <24000000>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};
	};
};

&eth0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_board_data_6c>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_board_data_66>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-swap = <0>;
		switch-only-mode = <1>;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	ath9k: wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,0033";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;

		nvmem-cells = <&macaddr_board_data_76>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
	};
};

&board_data {
	macaddr_board_data_6c: macaddr@6c {
		reg = <0x6c 0x6>;
	};

	macaddr_board_data_76: macaddr@76 {
		reg = <0x76 0x6>;
	};
};
