--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -176,6 +176,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_UBNT_NANO_M, 	/* Ubiquiti NanoStation M */
 	ATH79_MACH_UBNT_NANO_M_XW, 	/* Ubiquiti NanoStation M XW */
 	ATH79_MACH_UBNT_ROCKET_M,	/* Ubiquiti Rocket M */
+	ATH79_MACH_UBNT_ROCKET_M_XW,	/* Ubiquiti Rocket M XW*/
 	ATH79_MACH_UBNT_RSPRO,		/* Ubiquiti RouterStation Pro */
 	ATH79_MACH_UBNT_RS,		/* Ubiquiti RouterStation */
 	ATH79_MACH_UBNT_UAP_PRO,	/* Ubiquiti UniFi AP Pro */
--- a/arch/mips/ath79/mach-ubnt-xm.c
+++ b/arch/mips/ath79/mach-ubnt-xm.c
@@ -449,12 +449,43 @@ static void __init ubnt_loco_m_xw_setup(
 	ath79_register_eth(0);
 }
 
+static void __init ubnt_rocket_m_xw_setup(void)
+{
+	u8 *eeprom = (u8 *) KSEG1ADDR(0x1fff0000);
+
+	ath79_register_m25p80(NULL);
+
+	ath79_register_leds_gpio(-1, ARRAY_SIZE(ubnt_xw_leds_gpio),
+				 ubnt_xw_leds_gpio);
+	ath79_register_gpio_keys_polled(-1, UBNT_XM_KEYS_POLL_INTERVAL,
+                                        ARRAY_SIZE(ubnt_xm_gpio_keys),
+                                        ubnt_xm_gpio_keys);
+
+	ath79_register_wmac(eeprom + UAP_PRO_WMAC_CALDATA_OFFSET, NULL);
+	ap91_pci_init(eeprom + UAP_PRO_PCI_CALDATA_OFFSET, NULL);
+
+	ath79_setup_ar934x_eth_cfg(AR934X_ETH_CFG_RGMII_GMAC0);
+	ath79_init_mac(ath79_eth0_data.mac_addr,
+		       eeprom + UAP_PRO_MAC0_OFFSET, 0);
+
+	ath79_eth0_data.phy_if_mode = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII;
+	ath79_eth0_data.mii_bus_dev = &ath79_mdio0_device.dev;
+	
+	ath79_register_mdio(0, ~BIT(4));
+	ath79_eth0_data.phy_mask = BIT(4);
+	ath79_eth0_pll_data.pll_1000 = 0x06000000;
+	ath79_register_eth(0);
+}
+
 MIPS_MACHINE(ATH79_MACH_UBNT_NANO_M_XW, "UBNT-NM-XW", "Ubiquiti Nanostation M XW",
 	     ubnt_nano_m_xw_setup);
 
 MIPS_MACHINE(ATH79_MACH_UBNT_LOCO_M_XW, "UBNT-LOCO-XW", "Ubiquiti Loco M XW",
 	     ubnt_loco_m_xw_setup);
 
+MIPS_MACHINE(ATH79_MACH_UBNT_ROCKET_M_XW, "UBNT-RM-XW", "Ubiquiti Rocket M XW",
+	     ubnt_rocket_m_xw_setup);
+
 static struct gpio_led ubnt_airgateway_gpio_leds[] __initdata = {
 	{
 		.name	   = "ubnt:blue:wlan",
