/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Ralink MT7620A evaluation board";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
			linux,code = <BTN_1>;
		};
	};
};

&gpio0 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <1000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&ephy_pins>;
	mediatek,portmap = "llllw";
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "ephy";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};
